|  |
| --- |
|  |
| **Република Србија**  **РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**  **ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ**  **Бр: 404-357/2017-03** |
| **Датум: 04.07.2017. године**  **Б е о г р а д** |

**Предмет:** Одговор на питање бр. 3 у везиконкурсне документације за јавну набавку радова – израда пројектне документације за изградњу и извођење радова на изградњи аутопретакалишта на складишту нафтних деривата Пожега у Пожеги ЈН број 3/2017-03.

**Питање 1:**

II.4 ОБИМ И ГРАНИЦЕ ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗВОЂЕЊА (стр. 10/56) II.4.1. МАШИНСКИ ДЕО на првом острву постоје две утакачке руке за бензин за доње и горње пуњење. Да ли се тражи истовремено пуњење две цистерне бензином (на обе стране острва)?

Питање постављамо због тога што у случају истовременог пуњење треба предвидети две мерне линије за бензин. Ако пуњење није истовремено онда је довољна једна мерна линија и електромоторни трокраки вентил који гориво усмерава на руку за доње или горње пуњење.

**Одговор 1:**

Не.

На оба острва је потребно обезбедити по једно доње пуњење за бензин и дизел, а горње пуњење је на једном само бензин, а на другом само дизел. Наручилац захтева на сваком острву по једну мерну групу за бензин и дизел (укупно четири мерне групе на два острва).